|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kastje | Betekenis LED lampen | GPS status |
|  | Als u de motor heeft gestart, wacht u totdat hetsysteem is gesynchroniseerd, voordat u wegrijdt.Als het batterijniveau laag is, sluit u uw voedingskabel aan |  |
|  | De externe condities verhinderen de normale werking van het GPS systeem.Als het probleem aanhoudt in een gebied dat wordt gedekt door GPS en GSM netwerken, neemt u contact op met uw contactpersoon of indien urijdt op het Belgische wegennet belt u onmiddellijk de hotline op nummer: **+33 (0) 4 26 29 75 80** | Nee |
|  | Er is een intern probleem met het kastje. Bel uw contactpersoon. Neem contact op met uw contact persoon of indien u rijdt op het Belgische wegennetbelt u de hotline op nummer: **+33 (0) 4 26 29 75 80.** | Nee |
|  |

In alle gevallen bij foutmeldingen en wanneer de rode led brandt: Zo snel mogelijk stoppen desnoods op de vluchtstrook en onmiddellijk contact opnemen met kantoor. In alle gevallen ook als de tolpoort normaal lijkt te werken.